INFORMATIKA

-on je sastavljen od više milijuna logičkih sklopova koji izvršavaju artimetičke i logičke operacije

-priključak koji u današnje vrijeme zamjenjuje sve više priključaka

-unutar računala podatci su prikazani električnim digitalnim signalima u \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ obliku

-jedan bajt je sastavljen od 8 \_ \_ \_ \_ \_ \_

- \_ \_ \_ \_ se iz analognog oblika vala za obradu na računalu mora pretvoriti u digitalni oblik

-serijski priklučak za prenošenje videosadržaja

-postupak smanjivanja multimedijskih datoteka

-skraćenica za radnu memoriju

-izjave mogu biti nelogičke i \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

-2 osnovna načina prijenosa podataka su serijski i \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

-sabirnica koja povezuje komponente unutar procesora

-elektronički putovi kojima se razmjenjuju podatci između pojedinih komponenti računala

-kako još nazivamo usporedan način prijenosa podataka

- sabirnica koja povezuje komponente unutar računala

 Iva Putanec 8.c